**电动遮阳帘采购需求**

**一、主材参数（达到或优于以下标准）**

叶片：55#/厚度9mm ，铝带基材0.3mm采用3003铝锰系合金，表面滚涂户外抗刮耐候涂层，涂层厚度≥25um:叶片内部填充聚氨酯发泡，发泡密度65KG/m3有良好的抗弯性能，既隔热又保温。

端板：壁厚2.5mm ，不锈钢材质，表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥60um:高强度不生锈

罩壳：壁厚1.6mm ，挤乐铝型材片，单壁厚度16mm:6063-T5铝镁合金型材，表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥60μm

卷轴：63\*0.6mm ，双卷轴，不锈钢材质，颜色本色

导轨：W63\*H77\*1.8mm ，挤压铝型材，单壁厚度1.8mm:6063-T5铝镁合金型材，表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥60μm

滑轨：W30\*H23\*0.8mm ，挤乐铝型材，单壁厚度0.8mm:6063-T5铝镁合金型材，表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥60μm;滑轮采用改性尼龙，耐磨、耐候、耐老化，有效使用年限5~8年;轴销采用不锈钢材质。

电机：杜亚DM45FTS-40/12，电机直径45mm，额定电压220/230V，额定功率260W，最大有效圈数45圈。

遥控器：防护等级IP65，遥控距离室内35米，户外空旷处200米

**二、供应商需负责安装调试，质保期要求不少于三年。**

**三、报价包含人工、税费、包装费、运输费等全包费用。**